**陕西生益科技有限公司闲置覆铜板生产设备出售公告**

陕西生益科技有限公司，是生益科技集团全资子公司，坐落于陕西省咸阳市高新区。我司于2020年完成老厂搬迁，现对一批闲置专业覆铜板成套生产设备及配套设施对外公开出售，涵盖覆铜板生产各个工序，主要设备型号及相关配套设施明细表见附件。

欢迎社会各界有意者来我司洽谈，联系电话：13571062808（薛先生）、13892928664（王先生）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | **设备名称** | **规格介绍** |
| 1 | 水平式浸渍上胶机 | 设备主要单元 | 开卷机、热合机、蓄纸机、牵引机、含浸计量、烘箱、剪切堆料机 | 数量 | 1台 |
| 加热方式 | 热媒油 | 设备产地 | 瑞士 |
| 2 | 水平式浸渍上胶机 | **规格介绍** |
| 设备主要单元 | 开卷机、热合机、蓄纸机、牵引机、含浸计量、烘箱、剪切堆料机 | 数量 | 1台 |
| 加热方式 | 热媒油 | 设备产地 | 中国南通 |
| 3 | 直立式浸渍上胶机 | **规格介绍** |
| 设备主要单元 | 开卷机、热合机、蓄布机、印字机、含浸计量、烘箱顶辊、收卷机、剪切堆料机 | 数量 | 2台 |
| 加热方式 | 热风式 | 设备产地 | 美国 |
| 4 | 真空层压机 | **规格介绍** |
| 设备主要单元 | 主压机、料架、横送机 | 热板幅面 | 双幅 |
| 开口数量 | 20个 | 数量 | 1台 |
| 最大真空度 | 20TORR以下 | 设备产地 | 德国 |
| 5 | 覆铜板叠合回流线 | **规格介绍** |
| 幅面 | 双幅 | 数量 | 1套 |
| 拆解 | 自动、双吸吊机 | 设备产地 | 中国台湾 |
| 叠合 | 手动、单吸吊机、叠合平台带扫卜机 | 　 | 　 |
| 6 | 直立式浸渍上胶机 | **规格介绍** |
| 设备主要单元 | 开卷机、热合机、蓄布机、印字机、含浸计量、烘箱顶辊、收卷机、剪切堆料机 | 数量 | 1台 |
| 加热方式 | 热媒油 | 设备产地 | 瑞士 |
| 7 | 直立式浸渍上胶机 | **规格介绍** |
| 设备主要单元 | 开卷机、热合机、蓄布机、印字机、含浸计量、烘箱顶辊、收卷机、剪切堆料机 | 数量 | 1台 |
| 加热方式 | 热媒油 | 设备产地 | 中国南通 |
| 8 | RTO焚烧炉 | **规格介绍** |
| 设计风量 | 20 ,000 Nm3/H | 换热形式 | 热媒油+热风 |
| 设计形式 | 双塔式 | 热媒油泵组 | 德国KSB，2台（一用一备） |
| 燃料 | 天然气 | 数量 | 1台 |
| 炉头 | 北美，双燃烧机 | 设备供应商 | 中国台湾 |
| 9 | RTO焚烧炉 | **规格介绍** |
| 设计风量 | 45,000 Nm3/H | 换热形式 | 热媒油+热风 |
| 设计形式 | 双塔式 | 炉头 | 北美，双燃烧机 |
| 燃料 | 天然气 | 数量 | 1台 |
| 热媒油泵组 | 德国Allweiler，2台（一用一备） | 设备产地 | 中国台湾 |
| 10 | RTO焚烧炉 | **规格介绍** |
| 设计风量 | 31 ,000 Nm3/H | 换热形式 | 热媒油+热风 |
| 设计形式 | 双塔式 | 热媒油泵组 | 德国KSB，2台（一用一备） |
| 燃料 | 天然气 | 数量 | 1台 |
| 炉头 | 北美，双燃烧机 | 设备产地 | 中国台湾 |
| 11 | TO焚烧炉 | **规格介绍** |
| 设计风量 | 15,000 Nm3/H | 换热形式 | 热风 |
| 设计形式 | 直燃式 | 数量 | 2台 |
| 燃料 | 天然气 | 设备产地 | 美国 |
| 炉头 | 北美，双燃烧机 | 　 | 　 |
| 12 | 热油锅炉 | **规格介绍** |
| 锅炉型号 | YY(Q)W-1500Y(Q) | 数量 | 1台 |
| 锅炉编号 | BT06-021 | 设备产地 | 中国昆山 |
| 13 | 热油锅炉 | **规格介绍** |
| 锅炉型号 | YY(Q)W-2400Y(Q)  | 数量 | 3台 |
| 锅炉编号 | BT07-015 | 设备产地 | 中国昆山 |
| BT10-013 | 　 | 　 |
| BT12-022 | 　 | 　 |
| 14 | 蒸汽锅炉 | **规格介绍** |
| 锅炉型号 | WNS4-1.6-Q  | 数量 | 4台 |
| 锅炉编号 | 锅炉编号-00301 | 设备产地 | 中国福州 |
| 锅炉编号-00302 | 　 | 　 |
| 锅炉编号-00303 | 　 | 　 |
| 锅炉编号-00304 | 　 | 　 |
| 15 | 储罐 | **规格介绍** |
| 罐体材质 | 不锈钢 | 外壁伴热 | 热水式 |
| 容量 | 200m3 | 数量 | 4台 |
| 尺寸 | 直径5.9m，高度8m | 设备产地 | 中国上海 |
| 16 | 研磨机 | **规格介绍** |
| 最大打磨幅宽 | 1380mm | 数量 | 1套 |
| 工作方式 | 电动双打磨头，干式打磨 | 设备产地 | 西班牙 |
| 辅助设备 | 配除尘设备 | 　 | 　 |
| 17 | 铝板涂胶线 | **规格介绍** |
| 涂胶方式 | 丝网 | 数量 | 1套 |
| 最大幅宽 | 1350mm | 设备产地 | 西班牙 |
| 加热方式 | 电加热 | 　 | 　 |
| 18 | 厚铜涂胶线 | **规格介绍** |
| 加热方式 | 电加热 | 数量 | 1套 |
| 涂胶方式 | 喷涂 | 设备产地 | 西班牙 |
| 19 | 柴油发电机 | **规格介绍** |
| 功率 | 500KW | 数量 | 1台 |
| 发动机 | 卡特 | 设备产地 | 美国 |
| 20 | 基板剪切线 | **规格介绍** |
| 裁剪厚度 | 0.2-2.0mm | 数量 | 1套 |
| 加工尺寸 | 长度609-1118 宽度1219-1270 | 设备产地 | 中国昆山 |
| 21 | 各型高剪切釜 | **规格介绍** | 标配剪切、分散、搅拌装置 | 数量 | 若干 |
| 材质 | 内胆为不锈钢，夹套为碳钢 | 　 | 　 |
| 各型混制罐釜 | **规格介绍** | 标配搅拌装置 | 数量 | 若干 |
| 材质 | 内胆为不锈钢，夹套为碳钢 | 　 | 　 |
| **各型储料架、移动车、升降台、空调/空压设备、物料储存/输送设备。** |